ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку трехместной секционной скамьи SHT-ST59/S226-3
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Изображение изделия
	1. Общие сведения

	Наименование
	Скамья секционная трехместная с раздельными сиденьями и спинками.

	Модель
	SHT-ST59/S226-3.

	Назначение
	Для оснащения залов ожидания, холлов, приемных, административных, медицинских, учебных, офисных и иных общественных помещений.



2. Основные технические характеристики
	№
	Параметр
	Требование

	1
	Количество посадочных мест
	3

	2
	Габаритные размеры скамьи (Ш×Г×В)
	1650 × 535 × 810 мм, допустимое отклонение ±5 мм

	3
	Высота посадочной поверхности
	460 мм

	4
	Ширина одного посадочного места
	450 мм

	5
	Глубина посадочной поверхности
	435 мм

	6
	Высота спинки
	360 мм

	7
	Габариты каркаса (Ш×Г×В)
	1575 × 517 × 438 мм, допустимое отклонение ±5 мм

	8
	Материал сидений и спинок
	Пластик / полипропилен с армирующими добавками либо эквивалентный по прочности материал

	9
	Материал каркаса
	Сталь, профильная труба 60 × 30 мм

	10
	Покрытие металлических элементов
	Порошковое полимерное покрытие, ровное, без сколов, непрокрасов и следов коррозии

	11
	Цветовое исполнение
	Сиденья — черные, спинки — белые, каркас — черный

	12
	Опоры
	С пластиковыми подпятниками/заглушками для защиты напольного покрытия

	13
	Крепление посадочных секций
	Отдельное крепление каждого сиденья и каждой спинки к каркасу

	14
	Схема крепежных точек
	По предоставленному чертежу: 117 мм, 111 мм, 183 мм

	15
	Эксплуатационные свойства
	Поверхности должны выдерживать регулярную влажную уборку с применением бытовых моющих средств

	16
	Температурный диапазон пластиковых элементов
	от −15 °C до +40 °C

	17
	Допустимая нагрузка
	Подлежит подтверждению паспортом изделия и/или протоколом испытаний производителя

	18
	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев, если иное не предусмотрено паспортом изделия или условиями закупки



3. Требования к качеству и комплектности
Конструкция должна быть устойчивой, без перекосов, люфтов и качания на ровной поверхности.
На поверхностях не допускаются трещины, сколы, заусенцы, следы коррозии, деформация и иные дефекты, ухудшающие внешний вид и безопасность.
Сварные соединения должны быть прочными и аккуратными, без прожогов, трещин и острых выступов.
В комплект поставки должны входить: скамья/каркас, 3 сиденья, 3 спинки, комплект крепежа, подпятники/заглушки, инструкция по сборке и эксплуатации, паспорт изделия.
Маркировка должна содержать наименование изделия, модель, изготовителя, дату изготовления и основные сведения о товаре.

4. Требования к документам
Паспорт или техническое описание изделия.
Документ, подтверждающий соответствие требованиям безопасности мебельной продукции.
Гарантийный документ производителя.
При необходимости — протоколы испытаний на прочность, устойчивость и долговечность.

5. Примечание
Если ТЗ используется для закупочной процедуры, рекомендуем дополнительно подтвердить допустимую нагрузку на одно место и изделие в целом официальным документом производителя.


Приложение 1. Общий вид и габаритные размеры скамьи
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Приложение 2. Каркас скамьи и схема крепежных точек
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