Техническое задание на пластиковый стул SHT-S110-P
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Наименование: стул пластиковый
Модель: SHT-S110-P
Назначение: для использования в жилых, общественных, офисных пространствах, кафе, ресторанах, зонах ожидания и других помещениях.
	Параметр
	Требование

	Тип изделия
	Стул со спинкой, без подлокотников

	Конструкция
	Устойчивая конструкция на четырех опорах

	Материал
	Пластик

	Материал спинки
	Пластик

	Материал сиденья
	Пластик

	Материал ножек
	Пластик

	Количество опор
	4 шт.

	Общая высота изделия
	820 мм

	Общая ширина изделия
	525 мм

	Общая глубина изделия
	542 мм

	Высота сиденья от пола
	464 мм

	Ширина сиденья
	440 мм

	Глубина сиденья
	420 мм

	Ширина спинки
	435 мм

	Высота спинки
	235 мм

	Расстояние между задними опорами
	523 мм

	Допуск по габаритным размерам
	±10 мм

	Форма спинки
	Эргономичная, слегка изогнутая

	Форма сиденья
	Эргономичная, с плавными закругленными линиями

	Цвет
	По согласованию с Заказчиком

	Поверхность
	Ровная, однородная, без трещин, сколов, заусенцев и острых кромок

	Устойчивость
	Стул должен устойчиво располагаться на горизонтальной поверхности без качания

	Безопасность
	Все наружные элементы и кромки должны иметь безопасную закругленную форму

	Качество изготовления
	Не допускаются деформации, трещины, сколы и иные дефекты, влияющие на внешний вид и эксплуатационные свойства
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Требования к конструкции
Стул должен иметь современную лаконичную форму. Спинка — широкая, цельная, слегка изогнутая по форме спины, установленная на двух вертикальных элементах.
Сиденье — широкое, эргономичной формы, с плавно скругленными углами. Конструкция сиденья должна обеспечивать комфортную посадку и равномерное распределение нагрузки.
Передние и задние ножки должны иметь небольшой наклон наружу, обеспечивающий устойчивость изделия. Конструкция должна быть жесткой, без люфтов и перекосов.
Все пластиковые элементы должны иметь равномерную окраску, без видимых дефектов литья, острых выступов, заусенцев и неровностей.
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