Техническое задание на пластиковый стул  SHT-S108-P
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Наименование: Стул пластиковый
Модель / эквивалент: SHT-S108-P
Назначение: для использования в жилых, общественных, офисных пространствах, кафе, ресторанах, зонах ожидания и других помещениях.
	Параметр
	Требование

	Тип изделия
	Стул со спинкой, без подлокотников

	Конструкция
	Цельная устойчивая конструкция на четырех опорах

	Основной материал
	Пластик

	Материал каркаса / ножек
	Пластик

	Материал спинки
	Пластик

	Конструкция спинки
	Открытая, с вертикальными элементами

	Верхняя часть спинки
	Широкая горизонтальная планка эргономичной изогнутой формы

	Форма сиденья
	Эргономичная, с закругленными углами и передней кромкой

	Дополнительный элемент сиденья
	Допускается мягкая накладка на сиденье

	Количество опор
	4 шт.


	Общая высота изделия
	820 мм

	Общая ширина изделия
	525 мм

	Общая глубина изделия
	550 мм

	Высота сиденья от пола
	463 мм

	Ширина сиденья
	440 мм

	Глубина сиденья
	420 мм

	Расстояние между задними опорами
	 520 мм

	Ширина верхней части спинки
	 423 мм

	Высота верхней планки спинки
	 70 мм

	Допуск по габаритным размерам
	±5 мм


	Цвет
	По согласованию с Заказчиком

	Поверхность
	Ровная, однородная, без трещин, сколов, заусенцев и острых кромок

	Требования к устойчивости
	Стул должен устойчиво располагаться на горизонтальной поверхности, без качания

	Безопасность
	Все наружные элементы и кромки должны иметь безопасную форму, исключающую травмирование пользователя

	Качество изготовления
	Не допускаются деформации, трещины, сколы, выраженные следы литья и иные дефекты, влияющие на внешний вид и эксплуатационные характеристики
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Требования к конструкции
Стул должен иметь современную эргономичную форму. Спинка — слегка отклоненная назад, с вертикальными пластиковыми перемычками, обеспечивающими поддержку спины. Верхняя часть спинки должна иметь плавную изогнутую форму.
Передние и задние опоры должны обеспечивать устойчивость изделия. Конструкция ножек — с небольшим расхождением к полу. Все элементы должны быть прочно соединены и выдерживать нагрузки, возникающие при нормальной эксплуатации.
Сиденье должно иметь плавную анатомическую форму. При комплектации мягкой накладкой она должна быть надежно закреплена на основании, не смещаться при эксплуатации и соответствовать геометрии сиденья.
Штабелирование стула-максимально по 5 штук, что значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена каучуковая защита, которая обеспечивает бережное штабелирование.
image1.png




image2.png




