Скамья SHT-ST29-C/S186
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Скамья состоит из каркаса, сиденья и переходной пластины.
Скамья состоит  из 3 стульев,  соединенных между собой переходниками.  

Каркас изделия представляет собой металлическую сварную конструкцию, 
выполненную из круглой трубы  диаметром 22мм с толщиной стенки 2мм и листового металла толщиной не менее 2,5мм.
   Также крепёжные пластины находятся в плоскости, имеющей угол наклона к полу не менее 2⸰. Это необходимо для комфортной посадки.
   Крепление каркаса к сидению осуществляется при помощи четырёх болтов М6х12, четырёх увеличенных шайб Ø6 и четырёх шайб гровера через пластины каркаса, в которых выполнены пазы размером 14х8мм, что  обеспечивает надежное крепление каркаса к сидению стула.
 Каркас стула окрашен износостойкой порошковой краской (цвет может быть любым).
   На концах опор установлены пластиковые полусферические заглушки, предотвращающие повреждения покрытия пола.



Габаритные размеры каркаса стула: 
Ширина – 520мм ± 5мм
Глубина – 400мм ± 5мм
Высота – 420мм ± 5мм
Вес изделия – 3.6кг




Сиденье представляет из себя цельнолитое изделие,  изготовленное из прочного стеклонаполненного пластика. Толщина пластика в рабочей зоне не менее 5мм и не более 10мм. По всему внешнему контуру (периметру) сиденье имеет отбортовку толщиной не более 8мм и  глубиной не менее 4,5мм, что увеличивает прочность и упругость сидения в целом.
   Наличие отбортовки по периметру в совокупности с уменьшенной шириной спинки в её основании до 380мм позволяет достичь оптимальной упругости для комфортной посадки. 
 Для крепления сиденья к каркасу оно имеет интегрированные металлические закладные элементы с резьбой М6. 
Сидение cтула имеет чехол, внутри которого находится поролон  ППУ 20, ST 2236.
Чехол съёмный, выполняется из ткани микровелюр с простежкой в виде квадрата. С задней стороны чехла вшита  молния в цвет ткани. Чехол плотно сидит на стуле.

Габаритные размеры сиденья ST29-С: 
Ширина – 480мм ± 10мм 
Глубина – 510мм ± 10мм
Высота – 420 мм ± 10мм
Вес изделия – 2,5кг

Переходник представляет собой две скобы обхватывающие 2 соседние ножки стула. Скобы скрепляются между собой с помощью двух винтов М6х25, двух увеличенных шайб Ø6 и двух шайб гровера.
Скамья штабелируется по 2 шт.

Габаритные размеры скамьи (3 стула):
Ширина – 1595мм ± 10мм
 Глубина – 520мм ± 10мм
 Высота – 815 мм ± 10мм
 
 Вес изделия – 18,3кг

                                                

image1.png




