Стул Альфа SHT-S-TN26/5-7


Технические характеристики каркаса
Регулировка по высоте - Да.   
Высота сидения (от пола до посадочного места) 420 - 460-500 мм; 
Конструкция: сидение, спинка и регулируемые по высоте опоры.        
Тип опор - Полозья С-образные.        
Сечение - Плоскоовальное.        
Механизм регулировки высоты - Телескопический.        
Каркас стула в месте телескопического соединения труб комплектуется пластиковым кольцом 2 шт.
Опора состоит из верхней и нижней трубы 
Сечение верхней части трубы 45х25 мм.
Сечение нижней части трубы не менее 40х20 мм.
Толщина стенки верхней и нижней трубы -1,5 мм.
Количество уровней фиксации 3 шт.
Регулировочный механизм на каждой опорной ноге фиксируется винтами -2 шт.
Тип каркаса - Металлический.        
Покрытие каркаса - Порошковое напыление.        
В опорах установлены пластиковые подпятники с передних и задних сторон- 4 шт.
Вид материала спинки/сиденья - Стеклонаполненный  пластик
Толщина ребра жесткости не менее 4 мм и не более 15 мм.
Толщина спинки и сиденья не менее 4 мм и не более 10 мм.        
Функциональные размеры стула:                
Ширина сиденья 450± 5 мм.
Ширина спинки 430± 5 мм.
Высота сидения 370± 5 мм.
Эффективная глубина сидения 430 ± 10мм
Спинка имеет эргономический прогиб 
В сиденье с нижней стороны для крепления к каркасу стула имеются четыре выступа в которые интегрированы металлические закладные элементы (футорки) под винты с резьбой М6 .  
Максимальная допустимая нагрузка на стул -130 кг.
Цвет каркаса – По согласованию с заказчиком 
Цвет сиденья и спинки - По согласованию с заказчиком
Отсутствует зазоров между крепежом и скрепляемыми элементами
Габаритные размеры стула:
 Ширина – 450мм ± 5мм
 Глубина – 495мм ± 5мм
 Высота – 776…856мм ± 10мм
 Вес изделия –  7.4кг.

Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.   
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